|  |
| --- |
| **成龙影视传媒学院设备采购及声学装修清单** |
| 编号 | 项目 | 详情 | 备注 | 单价 | 数量 | 总价 |
|  | 主机 | MAC StudioApple M1 Ultra (20 核中央处理器、64 核图形处理器和 32 核神经网络引擎)128GB 统一内存2TB 固态硬盘正面：两个雷雳 4 端口，一个 SDXC 卡插槽背面：四个雷雳 4 端口，两个 USB-A 端口，一个 HDMI 端口，一个 10Gb 以太网端口，一个 3.5 毫米耳机插孔 |  |  | 1 |  |
|  | 显示器 | AOC U27U2DP |  |  | 2 |  |
|  | 滤波电源时序器 | Furman CN-3600 SE |  |  | 2 |  |
|  | 储电器 | 司塔奇BT2000 |  |  | 1 |  |
|  | 跳线盘 | Switchcraft MT48FNX |  |  | 1 |  |
|  | ⽿机分配器 | Behringer HA8000 V2 |  |  | 1 |  |
|  | 录⾳室监听⽿机 | BeyerDynamic DT880 Pro |  |  | 8 |  |
|  | 混⾳室监听⽿机I | Sony MDR-7506 |  |  | 1 |  |
|  | 混⾳室监听⽿机II | AKG k240s |  |  | 1 |  |
|  | ⼤振膜电容⻨克⻛I | Neumann U87 |  |  | 2 |  |
|  | ⼩镇膜电容⻨克⻛ | Neumann KM184 |  |  | 8 |  |
|  | 电⼦管⻨克⻛ | Telefunken TF51 |  |  | 2 |  |
|  | ⼈声动圈⻨克⻛I | Shure Beta 58A |  |  | 2 |  |
|  | ⼈声动圈⻨克⻛II | Sennheiser MD421-II |  |  | 2 |  |
|  | 器乐动圈⻨克⻛ | Shure SM57-LC |  |  | 2 |  |
|  | 低频动圈⻨克⻛ | Shure Beta 52A |  |  | 2 |  |
|  | 1st Order Ambisonics⻨克⻛ | Rode NT-SF1 |  |  | 1 |  |
|  | 声卡 |  Avid MTRX Studio |   |  | 1 |  |
|  | DSP | UAD-2 Satellite OCTO | 8核+181个插件共享位置 |  | 1 |  |
|  | 前级压缩电⼦管Mono话放 | Manley Voxbox |  |  | 2 |  |
|  | 监听⾳箱 | Genelec 8341A |  |  | 7 |  |
|  | 监听⾳箱重低⾳ | Genelec 7380A |  |  | 1 |  |
|  | 监听⾳箱顶空 | Genelec 8330A |  |  | 4 |  |
|  | MIDI键盘 | NI Komplete Kontrol S88 | 全配重+琴包+K14精选⾳⾊ |  | 1 |  |
|  | MIDI控制器 | Avid S3 |  |  | 1 |  |
|  | 核⼼卡 | Avid HDX PCle卡 |  |  | 1 |  |
|  | 扩展箱 | Avid HDX Thunderbolt 3 Chassis | 1U机架版 |  | 1 |  |
|  | 音频时钟 | Avid Sync X |  |  | 1 |  |
|  | ⺟带均衡器 | MAAG EQ4M Mastering |  |  | 1 |  |
|  | 电⼦管均衡器 | Tube-Tech HLT-2A |  |  | 1 |  |
|  | ⺟带压缩器 | Thermionic Culture Phoenix Mastering Plus |  |  | 1 |  |
|  | ⺟带限制器 | Bettermaker Mastering Limiter |  |  | 1 |  |
|  | ⺟带谐波染⾊ | Black Box Analog Design HG-2 |  |  | 1 |  |
|  | 宿主软件I | Steinberg Nuendo 12 |  |  | 1 |  |
|  | 宿主软件II | Avid Protools Ultimate | 个⼈版年费 |  | 1 |  |
|  | 效果器插件I | Waves |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件II | Universal Audio |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件III | iZotope RX & Ozone |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件IV | Fabfilter |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件V | Accentize Chameleon |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件VI | Krotos Everything Bundle3 |  |  | 1 |  |
|  | 效果器插件VII | Dolby Atmos Renderer |  |  | 1 |  |
|  | 加密狗 | iLok3 |  |  | 1 |  |
|  | 金属防喷罩 | A-Designs BPF |  |  | 2 |  |
|  | ⽴体声话筒⽀架 | Latch Lake MicKing 2200 |  |  | 4 |  |
|  | 话筒架 | Latch Lake MicKing 1100 |  |  | 7 |  |
|  | ⾳频线材 | 包含所有录⾳以及设备连接所需的线材 |  |  | 1 |  |
|  | ⻨克⻛存储防潮箱 | 定制 |  |  | 1 |  |
|  | 移动机架 | 定制 |  |  | 1 |  |
|  | 工作台 | 定制 | 32U |  | 1 |  |
|  | 学生电视 | 小米EA65 | 65英寸 |  | 10 |  |
|  | 视频信号分配器 | 4K 60P | 1进16出 |  | 1 |  |
|  | 控制台⼤显示器+钢架结构 | Redmi MAX 98英⼨ |  |  | 1 |  |
|  | 监控及安装 | 小米智能摄像机3云台版 |  |  | 2 |  |
|  | 拟⾳室储物柜 | 定制 |  |  | 1 |  |
|  | 拟⾳槽 | 定制 | 不同地面 |  | 8 |  |
|  | ⽀架 | 定制 |  |  | 20 |  |
|  | 学生座位 | 定制 |  |  | 30 |  |
|  | 壁灯 | MIROLAN B195-C | 可调光束⻆度；深银⾊；接电 |  | 12 |  |
|  | ⽅形吊灯 | 定制 |  |  | 10 |  |
|  | 顶灯 | OUJIATU | ⿊壳双头筒灯2\*9W暖光 |  | 32 |  |
|  | 拟音室椅 | 定制 |  |  | 4 |  |
|  | 拟音室沙发 | 定制 |  |  | 1 |  |
|  | 其他 | 墙面饰板、绿植 |  |  | 8 |  |
|  | 声学解决方案设计 | 房间声环境分析颤动回声控制设计低音控制和共振设计隔声降噪设计 | 控制室与拟音室建声设计控制室与拟音室混响时间计算 |  | 1 |  |
|  | 装修方案设计 | 勘测与测量CAD图预期渲染图声学产品组合 | 控制室与拟音室隔音大样 |  | 1 |  |
|  | 辅助认证 | Dolby ATMOS 体验空间 |  |  | 1 |  |
|  | 调谐板I | EQ60T | 1800\*600\*60 |  | 76 |  |
|  | 调谐板II | EQ60T | 1800\*300\*60 |  | 25 |  |
|  | 调谐板III | EQ60T | 600\*600\*60 |  | 40 |  |
|  | 平⾯扩散体 | D80 | 1800\*300\*70 |  | 5 |  |
|  | ⿊客吸声板 | CK1 | 600\*600\*8 |  | 100.98㎡ |  |
|  | 拆除 | 现有隔断拆除 | 渣土搬离 |  | 2 |  |
|  | 木方工程 | 膨胀螺栓 | 国标 |  | 2,000 |  |
|  |  | 硅钙板 | 国标1220\*2420整板 |  | 300 |  |
|  | 工价 | 安装减震器 | 弹线、钻孔、固定 |  | 12 |  |
|  |  | 安装隔音板、硅钙板 | 阻尼胶密闭 |  | 20 |  |
|  | 隔墙材料 | 主龙骨 | 国标75 |  | 840 |  |
|  |  | 主地龙 | 国标75 |  | 240 |  |
|  |  | 穿心骨 | 国标38 |  | 120 |  |
|  |  | 支撑骨 | 国标 |  | 800 |  |
|  |  | 自改钉 | 2.5 |  | 72 |  |
|  |  | 钢排钉 | ST38 |  | 40 |  |
|  |  | 气排钉 | F30 |  | 40 |  |
|  |  | 隔音棉 | 国标 |  | 100 |  |
|  |  | 白乳胶 | 汉港 |  | 4 |  |
|  |  | 石膏板 | 泰山 |  | 520 |  |
|  | 吊顶材料 | 丝杆 | 国标 |  | 60 |  |
|  |  | 内丝头 | 国标 |  | 8 |  |
|  |  | 螺母 | 国标 |  | 8 |  |
|  |  | 主骨 | 国标 |  | 120 |  |
|  |  | 副骨 | 国标 |  | 360 |  |
|  |  | 石膏板 | 泰山 |  | 160 |  |
|  |  | 木方 | 2\*3 |  | 20 |  |
|  | 工价 | 封单面石膏板 |  |  | 360 |  |
|  |  | 封双石膏板 |  |  | 800 |  |
|  | 油漆工程 材料 | 网格带 | 10cm宽 |  | 72 |  |
|  |  | 嵌缝石膏 | 优力邦 |  | 32 |  |
|  |  | 内墙腻子粉 | 优力邦 |  | 240 |  |
|  |  | 外墙腻子粉 | 优力邦 |  | 28 |  |
|  |  | 阳角条 | 加厚 |  | 40 |  |
|  |  | 阴角条 | 加厚 |  | 320 |  |
|  |  | 胶水 | 优力邦 |  | 8 |  |
|  |  | 分色纸 | 2cm宽 |  | 20 |  |
|  |  | 滚筒 | 带保护角 |  | 12 |  |
|  |  | 羊毛刷 |  |  | 12 |  |
|  |  | 牛皮纸 |  |  | 20 |  |
|  |  | 240砂纸 |  |  | 60 |  |
|  |  | 乳胶漆 | 立邦金装5合1,18L |  | 8 |  |
|  | 工价 | 补缝 | 网格带、牛皮纸、嵌缝石膏 |  | 1,040 |  |
|  |  | 吊顶、墙面基层找平 | 外墙腻子粉 |  | 1,040 |  |
|  |  | 刮腻子 | 批刷2次内墙腻子 |  | 2,080 |  |
|  |  | 腻子打磨 | 机器+手工打磨 |  | 1,040 |  |
|  |  | 刷乳胶漆 | 滚刷2次 |  | 1,230 |  |
|  | 水电工程 材料 | 6# | 二厂红蓝 |  | 8 |  |
|  |  | 4# | 二厂红蓝 |  | 16 |  |
|  |  | 2.5# | 二厂红蓝 |  | 16 |  |
|  |  | 1.5双色 | 二厂双色 |  | 16 |  |
|  |  | 网线 | 六类 |  | 400 |  |
|  |  | 86底盒 | 金牛 |  | 60 |  |
|  |  | 锁扣 | 金牛 |  | 600 |  |
|  |  | 16线管 | 金牛 |  | 120 |  |
|  |  | 16直接 | 金牛 |  | 200 |  |
|  |  | 16管卡 | 国标 |  | 20 |  |
|  |  | 防螨管 |  |  | 200 |  |
|  |  | 绝缘胶带 | 滚雪球 |  | 16 |  |
|  |  | 空开 |  |  | 20 |  |
|  |  | 配电箱 |  |  | 2 |  |
|  | 工价 | 开槽、布线、亮灯 |  |  | 340 |  |
|  | 泥工工程 地面 | 地面找平 | 铺设减振砖 |  | 340 |  |
|  | 砌墙 | 红砖 |  |  | 395 |  |
|  |  | 地毯 |  |  | 340 |  |
|  | 观察窗 | 玻璃隔断材料 | 超白，开级8+8中空整块 |  | 20 |  |
|  |  | 运装 | 运输安装 |  | 4 |  |
|  | 其他工程安装 | 安装吸声板 | 黑客吸声板，填棉 |  | 124 |  |
|  |  | 便捷安装产品 | 安装声学体，调谐版 |  | 512 |  |
|  |  | 安装隔音门 | 专业安装隔音门 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |