|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成龙影视传媒学院设备采购及声学装修清单** | | | | | | |
| 编号 | 项目 | 详情 | 备注 | 单价 | 数量 | 总价 | |
|  | 主机 | MAC Studio  Apple M1 Ultra (20 核中央处理器、64 核图形处理器和 32 核神经网络引擎)  128GB 统一内存  2TB 固态硬盘  正面：两个雷雳 4 端口，一个 SDXC 卡插槽  背面：四个雷雳 4 端口，两个 USB-A 端口，一个 HDMI 端口，一个 10Gb 以太网端口，一个 3.5 毫米耳机插孔 |  |  | 1 |  | |
|  | 显示器 | AOC U27U2DP |  |  | 2 |  | |
|  | 滤波电源时序器 | Furman CN-3600 SE |  |  | 2 |  | |
|  | 储电器 | 司塔奇BT2000 |  |  | 1 |  | |
|  | 跳线盘 | Switchcraft MT48FNX |  |  | 1 |  | |
|  | ⽿机分配器 | Behringer HA8000 V2 |  |  | 1 |  | |
|  | 录⾳室监听⽿机 | BeyerDynamic DT880 Pro |  |  | 8 |  | |
|  | 混⾳室监听⽿机I | Sony MDR-7506 |  |  | 1 |  | |
|  | 混⾳室监听⽿机II | AKG k240s |  |  | 1 |  | |
|  | ⼤振膜电容⻨克⻛I | Neumann U87 |  |  | 2 |  | |
|  | ⼩镇膜电容⻨克⻛ | Neumann KM184 |  |  | 8 |  | |
|  | 电⼦管⻨克⻛ | Telefunken TF51 |  |  | 2 |  | |
|  | ⼈声动圈⻨克⻛I | Shure Beta 58A |  |  | 2 |  | |
|  | ⼈声动圈⻨克⻛II | Sennheiser MD421-II |  |  | 2 |  | |
|  | 器乐动圈⻨克⻛ | Shure SM57-LC |  |  | 2 |  | |
|  | 低频动圈⻨克⻛ | Shure Beta 52A |  |  | 2 |  | |
|  | 1st Order Ambisonics⻨克⻛ | Rode NT-SF1 |  |  | 1 |  | |
|  | 声卡 | Avid MTRX Studio |  |  | 1 |  | |
|  | DSP | UAD-2 Satellite OCTO | 8核+181个插件共享位置 |  | 1 |  | |
|  | 前级压缩电⼦管Mono话放 | Manley Voxbox |  |  | 2 |  | |
|  | 监听⾳箱 | Genelec 8341A |  |  | 7 |  | |
|  | 监听⾳箱重低⾳ | Genelec 7380A |  |  | 1 |  | |
|  | 监听⾳箱顶空 | Genelec 8330A |  |  | 4 |  | |
|  | MIDI键盘 | NI Komplete Kontrol S88 | 全配重+琴包+K14精选⾳⾊ |  | 1 |  | |
|  | MIDI控制器 | Avid S3 |  |  | 1 |  | |
|  | 核⼼卡 | Avid HDX PCle卡 |  |  | 1 |  | |
|  | 扩展箱 | Avid HDX Thunderbolt 3 Chassis | 1U机架版 |  | 1 |  | |
|  | 音频时钟 | Avid Sync X |  |  | 1 |  | |
|  | ⺟带均衡器 | MAAG EQ4M Mastering |  |  | 1 |  | |
|  | 电⼦管均衡器 | Tube-Tech HLT-2A |  |  | 1 |  | |
|  | ⺟带压缩器 | Thermionic Culture Phoenix Mastering Plus |  |  | 1 |  | |
|  | ⺟带限制器 | Bettermaker Mastering Limiter |  |  | 1 |  | |
|  | ⺟带谐波染⾊ | Black Box Analog Design HG-2 |  |  | 1 |  | |
|  | 宿主软件I | Steinberg Nuendo 12 |  |  | 1 |  | |
|  | 宿主软件II | Avid Protools Ultimate | 个⼈版年费 |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件I | Waves |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件II | Universal Audio |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件III | iZotope RX & Ozone |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件IV | Fabfilter |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件V | Accentize Chameleon |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件VI | Krotos Everything Bundle3 |  |  | 1 |  | |
|  | 效果器插件VII | Dolby Atmos Renderer |  |  | 1 |  | |
|  | 加密狗 | iLok3 |  |  | 1 |  | |
|  | 金属防喷罩 | A-Designs BPF |  |  | 2 |  | |
|  | ⽴体声话筒⽀架 | Latch Lake MicKing 2200 |  |  | 4 |  | |
|  | 话筒架 | Latch Lake MicKing 1100 |  |  | 7 |  | |
|  | ⾳频线材 | 包含所有录⾳以及设备连接所需的线材 |  |  | 1 |  | |
|  | ⻨克⻛存储防潮箱 | 定制 |  |  | 1 |  | |
|  | 移动机架 | 定制 |  |  | 1 |  | |
|  | 工作台 | 定制 | 32U |  | 1 |  | |
|  | 学生电视 | 小米EA65 | 65英寸 |  | 10 |  | |
|  | 视频信号分配器 | 4K 60P | 1进16出 |  | 1 |  | |
|  | 控制台⼤显示器+钢架结构 | Redmi MAX 98英⼨ |  |  | 1 |  | |
|  | 监控及安装 | 小米智能摄像机3云台版 |  |  | 2 |  | |
|  | 拟⾳室储物柜 | 定制 |  |  | 1 |  | |
|  | 拟⾳槽 | 定制 | 不同地面 |  | 8 |  | |
|  | ⽀架 | 定制 |  |  | 20 |  | |
|  | 学生座位 | 定制 |  |  | 30 |  | |
|  | 壁灯 | MIROLAN B195-C | 可调光束⻆度；深银⾊；接电 |  | 12 |  | |
|  | ⽅形吊灯 | 定制 |  |  | 10 |  | |
|  | 顶灯 | OUJIATU | ⿊壳双头筒灯2\*9W暖光 |  | 32 |  | |
|  | 拟音室椅 | 定制 |  |  | 4 |  | |
|  | 拟音室沙发 | 定制 |  |  | 1 |  | |
|  | 其他 | 墙面饰板、绿植 |  |  | 8 |  | |
|  | 声学解决方案设计 | 房间声环境分析  颤动回声控制设计  低音控制和共振设计  隔声降噪设计 | 控制室与拟音室建声设计  控制室与拟音室混响时间计算 |  | 1 |  | |
|  | 装修方案设计 | 勘测与测量  CAD图  预期渲染图  声学产品组合 | 控制室与拟音室隔音大样 |  | 1 |  | |
|  | 辅助认证 | Dolby ATMOS 体验空间 |  |  | 1 |  | |
|  | 调谐板I | EQ60T | 1800\*600\*60 |  | 76 |  | |
|  | 调谐板II | EQ60T | 1800\*300\*60 |  | 25 |  | |
|  | 调谐板III | EQ60T | 600\*600\*60 |  | 40 |  | |
|  | 平⾯扩散体 | D80 | 1800\*300\*70 |  | 5 |  | |
|  | ⿊客吸声板 | CK1 | 600\*600\*8 |  | 100.98㎡ |  | |
|  | 拆除 | 现有隔断拆除 | 渣土搬离 |  | 2 |  | |
|  | 木方工程 | 膨胀螺栓 | 国标 |  | 2,000 |  | |
|  |  | 硅钙板 | 国标1220\*2420整板 |  | 300 |  | |
|  | 工价 | 安装减震器 | 弹线、钻孔、固定 |  | 12 |  | |
|  |  | 安装隔音板、硅钙板 | 阻尼胶密闭 |  | 20 |  | |
|  | 隔墙材料 | 主龙骨 | 国标75 |  | 840 |  | |
|  |  | 主地龙 | 国标75 |  | 240 |  | |
|  |  | 穿心骨 | 国标38 |  | 120 |  | |
|  |  | 支撑骨 | 国标 |  | 800 |  | |
|  |  | 自改钉 | 2.5 |  | 72 |  | |
|  |  | 钢排钉 | ST38 |  | 40 |  | |
|  |  | 气排钉 | F30 |  | 40 |  | |
|  |  | 隔音棉 | 国标 |  | 100 |  | |
|  |  | 白乳胶 | 汉港 |  | 4 |  | |
|  |  | 石膏板 | 泰山 |  | 520 |  | |
|  | 吊顶材料 | 丝杆 | 国标 |  | 60 |  | |
|  |  | 内丝头 | 国标 |  | 8 |  | |
|  |  | 螺母 | 国标 |  | 8 |  | |
|  |  | 主骨 | 国标 |  | 120 |  | |
|  |  | 副骨 | 国标 |  | 360 |  | |
|  |  | 石膏板 | 泰山 |  | 160 |  | |
|  |  | 木方 | 2\*3 |  | 20 |  | |
|  | 工价 | 封单面石膏板 |  |  | 360 |  | |
|  |  | 封双石膏板 |  |  | 800 |  | |
|  | 油漆工程 材料 | 网格带 | 10cm宽 |  | 72 |  | |
|  |  | 嵌缝石膏 | 优力邦 |  | 32 |  | |
|  |  | 内墙腻子粉 | 优力邦 |  | 240 |  | |
|  |  | 外墙腻子粉 | 优力邦 |  | 28 |  | |
|  |  | 阳角条 | 加厚 |  | 40 |  | |
|  |  | 阴角条 | 加厚 |  | 320 |  | |
|  |  | 胶水 | 优力邦 |  | 8 |  | |
|  |  | 分色纸 | 2cm宽 |  | 20 |  | |
|  |  | 滚筒 | 带保护角 |  | 12 |  | |
|  |  | 羊毛刷 |  |  | 12 |  | |
|  |  | 牛皮纸 |  |  | 20 |  | |
|  |  | 240砂纸 |  |  | 60 |  | |
|  |  | 乳胶漆 | 立邦金装5合1,18L |  | 8 |  | |
|  | 工价 | 补缝 | 网格带、牛皮纸、嵌缝石膏 |  | 1,040 |  | |
|  |  | 吊顶、墙面基层找平 | 外墙腻子粉 |  | 1,040 |  | |
|  |  | 刮腻子 | 批刷2次内墙腻子 |  | 2,080 |  | |
|  |  | 腻子打磨 | 机器+手工打磨 |  | 1,040 |  | |
|  |  | 刷乳胶漆 | 滚刷2次 |  | 1,230 |  | |
|  | 水电工程 材料 | 6# | 二厂红蓝 |  | 8 |  | |
|  |  | 4# | 二厂红蓝 |  | 16 |  | |
|  |  | 2.5# | 二厂红蓝 |  | 16 |  | |
|  |  | 1.5双色 | 二厂双色 |  | 16 |  | |
|  |  | 网线 | 六类 |  | 400 |  | |
|  |  | 86底盒 | 金牛 |  | 60 |  | |
|  |  | 锁扣 | 金牛 |  | 600 |  | |
|  |  | 16线管 | 金牛 |  | 120 |  | |
|  |  | 16直接 | 金牛 |  | 200 |  | |
|  |  | 16管卡 | 国标 |  | 20 |  | |
|  |  | 防螨管 |  |  | 200 |  | |
|  |  | 绝缘胶带 | 滚雪球 |  | 16 |  | |
|  |  | 空开 |  |  | 20 |  | |
|  |  | 配电箱 |  |  | 2 |  | |
|  | 工价 | 开槽、布线、亮灯 |  |  | 340 |  | |
|  | 泥工工程 地面 | 地面找平 | 铺设减振砖 |  | 340 |  | |
|  | 砌墙 | 红砖 |  |  | 395 |  | |
|  |  | 地毯 |  |  | 340 |  | |
|  | 观察窗 | 玻璃隔断材料 | 超白，开级8+8中空整块 |  | 20 |  | |
|  |  | 运装 | 运输安装 |  | 4 |  | |
|  | 其他工程安装 | 安装吸声板 | 黑客吸声板，填棉 |  | 124 |  | |
|  |  | 便捷安装产品 | 安装声学体，调谐版 |  | 512 |  | |
|  |  | 安装隔音门 | 专业安装隔音门 |  | 12 |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |