|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复情境化虚拟训练中心（硬件）  **①仪器设备采购计划**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 型号 | 数量 | 主要用途 | 备注 | | 悬吊康复系统 | 苏州好博  SET130A | 1 | 康复治疗技术专业 | 悬吊系统为落地支架式，每个悬吊器支持前后位移 | | 多体位手法治疗床 | 苏州好博  HB706 | 1 | 康复治疗技术专业 | 4折6段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；6段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、臀板分段、腿板分段） | | 肌电生物反馈仪 | 苏州好博  HB120D | 1 | 康复治疗技术专业 | 双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰。 | | 智能恒温蜡疗仪 | 苏州好博  HB-LY2 | 1 | 康复治疗技术专业 | 饼箱：饼箱可一次性储存8盘蜡，可分成2区，每区均可独立控制单独控温 | | 中药熏蒸机 | 苏州好博  HB4000 | 2 | 康复治疗技术专业 | 通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制 | | 语言障碍康复评估  与训练系统 | 苏州好博  HB-SL | 1 | 康复治疗技术专业 | 产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练 | | 康复工程矫形器（膝关节、髋关节、脚踝） | / | 1 | 康复治疗技术专业 | / | | 按摩床 | 苏州好博  HBAMC-2 | 2 | 康复治疗技术专业 | 规格（cm）：202\*64\*69，床面高度60cm |  | 4 |  |  | 康复治疗技术专业 |  | | 屏风 | 中医养生屏风可折叠 | 2 | 康复治疗技术专业 | 1.7米高\*50厘米宽6扇 | | 诊断床 | / | 4 | 康复治疗技术专业 | 1900\*600\*680mm床框采用30\*50mm厚度1.5mm矩方管 床腿采用直径38mm、厚度1.2mm的圆管床面采用30mm优质海绵及优质蓝西皮包面材质钢制 |   联系电话：欧阳老师13476294269 |